**询价单（XJ2020-117）**

一、采购内容：(134)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 预算总价 |
| 1 | 空气发生器 | 一、设备用于配套气相色谱使用，为气相色谱正常工作提供载气;二、仪器设备技术参数：气体流速：0-2000 mL/min、输出压力：0-0.5Mpa、压力波动：≤±0.005MPa；输出接口：1/8管路接口三、仪器设备配置清单

|  |
| --- |
| 电源要求：200-240VAC,50-60Hz |

 | 1 | 34500元 |
| 2 | 冷冻干燥机 | 一、设备用于制备催化剂，满足催化剂制备过程中冷冻干燥的特殊要求;二、仪器设备技术参数：冻干面积：0.1 m2、冷阱温度：≤-60℃、真空度：≤5Pa、捕水能力：3kg/24h、物料盘：4层；冷阱腔容量：13L;三、仪器设备配置清单

|  |
| --- |
| 样品盘φ180mm |

 | 1 |

 二、商务需求

（1）验收标准：以技术参数为标准，组织人员验收。

（2）质保期：安装验收合格之日起一年内，终身维护，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。

（3）售后服务：接到维修通知后，2周内安排调试工程师调试和维修。

（4）付款方式：验收合格后付全款。

（5）交货期：30天

（6）交货地点：石河子大学

【注】如为实质性条款，请在每项条款后注明，并写明实质性条款理由。

三、技术说明

**投标人需提供所供货物的详细技术参数，不得复制粘贴询价单中技术参数，否则将视为不能实质性响应询价文件，作废标处理。**

四、询价响应供应商的资质要求：（未达到以下资质要求的，将被视为无效询价响应）

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、本项目不接受联合体投标。

五、询价文件组成：

1、询价响应书（正本一份，需密封并在封口处加盖公章）。

2、含单价总价的明细报价表，项目报价与供货标准只有一个，不能出现选择性报价。

3、企业工商营业执照有效复印件。

4、法人身份证明、法人代表对询价响应供应商代表的询价响应授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件。

5、售后服务体系说明及售后服务承诺、本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。

六、询价响应报价要求：

**1、由采购人（发包人）提供询价清单，竞标人（承包人）自主报价。本项目为“交钥匙工程”，所有合理的安装费、运输费、保险费、税费、辅材费、培训费等均包含在单台设备（货物）的报价中，不得单列。**

**2、各投标商标明产品的品牌、生产厂家、具体规格型号和技术参数，注明供货时间、质量承诺、服务承诺等事项。**

**3、各项证明文件及明细报价单必须打印装订成册。**

4、供应商于2020年7月3日16：30时前将盖好公章的投标文件密封送至石河子大学招标与采购管理中心统一采购管理办公室（石河子大学中区行政楼421A室）。

联系人：何璐 联系电话：0993-2058967

用户单位负责人：王琴琴 联系电话：13565732582

此包预算总价为34500元（人民币叁万肆仟伍佰元整）。总报价如超预算，视同于无效报价。疫情期间校园封闭式管理，如需进校园请提前与用户单位联系。

招标与采购管理中心

统一采购管理办公室

2020年6月29日